//做标记

iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 1

iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -p udp --dport 53 -j MARK --set-mark 2

//设置路由表

ip route add default via 10.10.1.1 dev eth1 table 10

ip route add default via 10.10.2.1 dev eth1 table 20

//分派

ip rule add from all fwmark 1 table 10

ip rule add from all fwmark 2 table 20

流量分配

web

公网1

Eth1

Eth0

DNS

Eth2

公网2